Ausschreibungstext für PLS Abdeckung für Sammelschienenadapter


PLS Abdeckung für Sammelschienenadapter



für Sicherungslasttrenner Gr. 3

für SV 3095.

Nur geeignet für Rittal-PLS Aufbau 800 A und 1600 A.

Material: Hart PVC

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 100 °C



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS Abdeckung für Sammelschienenadapter   SV 3082000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
