Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE



Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,



für V 24 Schnittstelle, zum Einbau von 16  9poligen D-Sub (Trapez)-Buchsen und

Steckern, incl. Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE   DK 7087535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
