Ausschreibungstext für QR Serverschrank für PRIMERGY


QR Serverschrank für PRIMERGY



Serverschrank, bestehend aus einem verschweißten

Rahmengestell. Verfügbare Ausbaufläche von 41 HE bei

einer Gesamthöhe von < 2000 mm. Dies ermöglicht den

aufrechten Transport durch alle Türen handelsüblicher

Abmessungen. Seitenwände mit integrierter Griffmulde

und Sicherheitsschließung. Anreihung möglich.

Optionaler Austausch der Seitenwände gegen eine

Adaptionshaube ermöglicht eine beidseitige

Breitenvariabilität von 100 mm. Fronttür mit einer

nach Innen abgesetzten Acrylsichtscheibe mit

umlaufender Belüftungsleiste und seitlichen

Belüftungsöffnungen über die gesamte Höhe, inkl.

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließung.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar, Türöffnungswinkel 130°.

Komplett belüftete Rücktür, vollflächig perforiert,

inkl. Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließungen.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar, Türöffnungswinkel 130°.

Dachrahmen mit geschlossenem Modulblech bestückt und

mittels Distanzbolzen zur passiven Belüftung

angehoben. Optional austauschbar gegen Modulbleche

zur Kabeleinführung oder Modullüfterbleche zur

zusätzlichen aktiven Belüftung. Bodenrahmen mit

Ausschnitt zur Kabeleinführung hinten. Aufrüstbar

durch Modulblech mit Bürstenleisten zur

Kabeleinführung oder Modullüfterblech zur

zusätzlichen aktiven Belüftung. Der integrierte

Rollsockel ermöglicht selbst im bestückten Zustand

einen leichten Transport. Nivellierfüße, zum

Ausgleich von Bodenunebenheiten montiert.

Ausziehbarer Kippschutz, zum Ausgleich bei ungleich

verteilter Last. 19"-Profilschienen, vorne und hinten

im Schrank vollkommen tiefenvariabel an Tiefenstreben

befestigt.



Material: Stahlblech, Sichtscheibe PMMA

Oberflächenausführung: Lackiert, RAL 9011

(Graphitschwarz)

Abmessungen: (BxHxT) 600 mm x 1992 mm x 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QR Serverschrank für PRIMERGY   DK 7528950
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
