Ausschreibungstext für DET-AC Racklöschsystem 4,3m³ LCP


DET-AC Racklöschsystem 4,3m³ LCP





Kurzbeschreibung / Merkmale:

Das Racklöschsystem Detection-Active (DET-AC)

kann direkt in der 19.-Befestigungsebene

eines Racks montiert werden. Es können

einzelne Racks oder auch Rackreihen mit

einer 3HE-Einheit kontrolliert und gelöscht

werden. Dieses Racklöschsystem ist auch für

Rackreihen mit dem Kühlsystem Liquid-

Cooling-Package (LCP) geeignet.

Technische Details:

- Max. für Kombination Rack-LCP- Rack

1500x2000x1000mm

Abmaße 482,6mm(19.) x 133mm(3HE) x 487mm (BxHxT)

- Gasflasche gefüllt mit FM200

- Gewicht

- Bemessungsspannung 230VAC 50/60Hz

- Leistungsaufnahme 62W

- Notstromversorgung 2x12V/1,2Ah (Bleigelakkus)

- Überbrückungszeit bei Netzausfall 4h

- Temperaturbereich 0°C bis +40°C

- Schutzklasse IP20

- Alarmkontakte für CMC-TC-System

(Störung/Voralarm/Löschen)

- Schutzart für das Rack IP54



Hinweis:

Das Löschsystem muss von einem qualifiziertem

Fachpersonal installiert und gewartet werden.

Diesen notwendigen Service bietet Rittal Ihnen

für jedes Löschsystem an.



Fabrikat: Rittal
Typ: DET-AC Racklöschsystem 4,3m³ LCP   DK 7320977
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
