Ausschreibungstext für Power Decider


Power Decider





Messung von Spannung, Strom, Frequenz, Scheinleistung,

Wirkleistung, Blindleistung, Unsymmetrie und Flicker,

Oberschwingungen und Zwischenharmonische Schwingungen

(pro Phase).



Erfassen von Ereignissen wie Spannungseinbrüche und -

erhöhungen, Transienten, Unterbrechungen und schnelle

Spannungsänderungen.



Ausführung innerhalb 10 Arbeitstage ab Bestellung. .

Vor Ort: bis zu 2 Arbeitsstunden mit sämtlichen

Messungen und Erfassung.  Protokoll mit Ergebnisse an

Kunden innerhalb 5 Arbeitstage.



Fabrikat: Rittal
Typ: Power Decider   DK 7857290
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
