Ausschreibungstext für Wandabstandshalter im Hygienic Design


Wandabstandshalter im Hygienic Design





konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und

Desinfektion von Wandabstandshalter und Gehäuse unter

Einsparung von Zeit, Energie und Reinigungsmitteln

wirkungsvoll durchgeführt und Produktionszeiten

maximiert werden können.



Ausführung

bestehend aus einem Zylinder mit einseitigem Gewinde

zur Befestigung von Gehäusen. Die Befestigung an der

Wand erfolgt hygienegerecht entweder über ein

Durchgangsloch aus dem Gehäuse-Inneren,

geeignet für Schrauben-Durchmesser M8 x 1,5 oder

durch ein Verschrauben von hinten über ein im

Durchgangsloch eingebrachtes Gewinde M10 x 1,5.



Dichtung:

mit einem spaltfreien Übergang zwischen

Wandabstandshalter und Gehäuse bzw. Wand. Dies

gewährleistet eine sichere und kontrollierbare

Reinigung unter Optimierung der Reinigungszeiten und

vermeidet wirkungsvoll die Ablagerung und das

Wachstum schädlicher Mikroorganismen.

Material: Silikon mit einer höheren Beständigkeit

gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und

Lebensmittelbestandteilen. Eine geschlossene

Materialstruktur verhindert die Aufnahme von

Flüssigkeiten.

Einfärbung: blau, somit als Fremdkörper nach evtl.

Beschädigungen klar von Lebensmitteln zu

unterscheiden und besser identifizierbar.



Material

Edelstahl 1.4301 (AISI 304)



Oberfläche

Oberflächen-Rautiefe RA < 0,8 µm.



Konformitäten

Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR

177.2600



Technische Daten:

Wandabstand: 50 mm

Durchmesser: 34 mm



Lieferumfang

Wandabstandshalter, inkl. Befestigungsmaterial zum

Gehäuse und Dichtungen, Montageanleitung



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandabstandshalter im Hygienic Design   HD 4000100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
