Ausschreibungstext für TS Komfortgriff mit el.magn. Verriegelung für CMC-TC


TS Komfortgriff mit el.magn. Verriegelung für CMC-TC





Für TS.

Mit Positionssensor zur Überwachung des Handgriffs und

elektromagnetischer Verriegelungseinheit für die Zugangssteuerung.

Integrierte Kennung zur automatischen Einrichtung am CMC-TC.

Anschluß an die Access Unit über 3m-Verbindungsleitung mit RJ

12-Stecker. Zusätzliches RJ12-Verlängerungskabel 2m beiliegend.

Druckknopfeinsatz austauschbar gegen Profilhalbzylinder 40 bzw. 45 mm

(nach DIN 18 254).



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: max. 100 mA

Temperatur-Einsatzbereich: +5 °C ... +40 °C



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Komfortgriff mit el.magn. Verriegelung für CMC-TC   DK 7320720
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
