Ausschreibungstext für Dachblech zur Kabeleinführung,


Dachblech zur Kabeleinführung,



zweigeteilt, mit Bürstenleiste, hochdicht,

für DK-TS, FR(i) BxT 800x800 mm



Mit versetzt geführter Bürstenleiste, die selbst bei

großen Kabelmengen eine optimierte Abdichtung

gewährleistet. Dies verringert das Eindringen

möglicher Falschluft oder das ungewollte Entweichen

von Löschgas oder Kühlmittel. Die zweigeteilte

Ausführung ermöglicht zusätzlich die bequeme

nachträgliche Kabeleinführung, indem das Vorderteil

des Blechs einfach abgenommen wird.



Material:

Dachblech - Stahlblech, lackiert

Bürstenleiste -  Kunststoff, UL 94-V0



Farbe:

Dachblech - RAL 7035

Bürstenleiste - RAL 9005



Lieferumfang:

1 St.

Inkl. Befestigungsmaterial.



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinführung,   DK 7526888
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
