Ausschreibungstext für Redundante Stromversorgung für CMC-TC System


Redundante Stromversorgung für CMC-TC System



Zur redundanten Auslegung der Stromversorgung des CMC-TC Systems.



Anschluss an zwei 24 VDC Netzteile, z.B. Rittal-Netzteile DK 7320.425

(für 230 VAC Eingang) oder DK 7320.435 (für 48 VDC Eingang).

Es ist ein Ausgang mit 24 VDC vorhanden, welcher über Klemmen an der

Rückseite abgegriffen werden kann. Die Klemmen sind 3fach ausgeführt.

Das System arbeitet unterbrechungsfrei.

An der Gerätefront befinden sich 2 Status-LEDs, die den Status der

beiden Eingänge anzeigen.

Auf der Rückseite sind zwei RJ-12-Buchsen vorhanden, über die der Status

der Eingänge auch an eine CMC-TC I/O Unit (DK 7320.210) ausgegeben

werden kann.



Bemessungsspannung: 24 VDC

Max. Ausgangsstrom: 3 A

Lieferung inkl. Versorgungsanschlussleitung und RJ-12 Kabeln



Fabrikat: Rittal
Typ: Redundante Stromversorgung für CMC-TC System    7320426
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
