Ausschreibungstext für FR (i)/TS 482,6 mm (19")


FR (i)/TS 482,6 mm (19")

Montagerahmen 47 HE





Belastbarkeit: Bis zu 1000 kg statische Last, bei

gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-

Montagerahmen, im Vollausbau Eine Kombination von 482,6

mm (19")-Montagerahmen und Lüfterblech ist nicht möglich.

Zur aktiven Belüftung empfiehlt sich der gemeinsame

Einsatz mit dem modularen Lüfterdach für FR(i)/TS 8

Zubehör: Käfigmuttern und Befestigungsschrauben,

Kabelabfangschienen TS 8, tiefenvariable Gleitschienen,

Geräteböden, modulares Lüfterdach.



Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H): 800 mm x 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: FR (i)/TS 482,6 mm (19")   DK 7856734
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
