Ausschreibungstext für ITS Out-Line Wall


ITS Out-Line Wall



Gehäuse:

Material 2,0 mm Aluminium, lackiert RAL 9007,

Feinstruktur.

Frontklappe mit Monitor in RAL 9007.

Schutzart IP55.

Mit Bohrungen in der Front für optionale Montage des Soundsystems

9010.540.

15. bzw. 17. Highbrightness TFT-Display für Outdoor

Anwendungen (technische Daten Display siehe extra

Datenblatt).

Touchscreen outdoortauglich (15. bzw. 17. technische

Daten siehe extra Datenblatt).

Kabelzuführung von unten (Aufputz) und hinten in

das Gehäuse (Unterputz) möglich.

Unter Gehäuseklappe, verschließbar, Zugang zum

Netzschalter und PC Schnittstellen.

Ober Gehäuseklappe (Monitorgehäuse) hochschwenkbar

mittels Gasdruckfedern, Zugang zu PC-Laufwerken

und sonstige Komponenten für Servicezwecke.

Gehäuse für den Einsatz der PC Systeme Silent

(9010.110) und Pro II (9010.125) vorbereitet

Elektrische Grundausrüstung (Netzteil und

Verkabelung der aktiven Komponenten, außer

PC-System)

Tastaturversionen (9023.250  & 9023.270):

Integriert in Terminalgehäuse.

Mit Ausschnitten und Befestigungsvorrichtung für

Rittal Edelstahltastatur (9004.220) oder für die

Rittal Folientastatur 9010.910

Tastaturneigung ca. 15°.

Umgebungsbedingungen:

Das Out-Line Wall ist für den Semi-Outdoorbereich

(+5 bis +40°C) konzipiert und verfügt über die

Schutzart IP55. Es sind Klimakits bestehend aus

Filterlüfter und Heizelementen verfügbar

(Netzspannung 230V: 9010.332  & 110V: 9010.331).



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Out-Line Wall   ITS 9023270
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
