Ausschreibungstext für TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 9005, inkl. Sichttür


TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 9005, inkl. Sichttür





Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend

auf einem  selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil

welches gleichzeitig das  Gerüst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige

Montagerahmen zu einem  tragenden Schrankgestell

miteinander lösbar verbunden. Steckbare,

verschließbare Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung

3524 E.Sichttüre vorne, mit 4 mm

Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtür hinten.

Beide inkl. Zweipunktstangenverschluss,

Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines

Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,

Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter

Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrüstbar. Der

Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare

482,6 mm (19") - Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung.

Der 482,6 mm (19")-Montagerahmen ist stufenlos

frei wählbar.  Maximale Belastbarkeit einer

Montageebene 200 kg, max. 400 kg je Rack. Das

Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines Sockels

ist optional möglich.



Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen und

Distanzbolzen zur  Dachanhebung.

Material: Stahlblech



Abmessungen: BxHxT: 600x2000x600 mm



Verfügbare Ausbauhöhe : 42 HE



Schutzart: IP 20



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 9005, inkl. Sichttür   TE 7000505
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
