Ausschreibungstext für Legic Transponder


Legic Transponder





Die Legic Technik, die berührungslose Technik hat viele Vorteile wie

geringe Abnutzung, Positionierung, etc.. Das Transpondersystem kann an

die serielle Schnittstelle der Processing Unit II angebunden und darüber

können die Access Units mit den Türen angesteuert werden. Als

Statusanzeige dient eine

integrierte LED.

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Schnittstelle: RS232

Übertragungstechnik: Legic Transponder

Trägerfrequenz: 13,56 MHz

Schutzart: IP 44

Temperatureinsatzbereich: .10°C bis +55°C

Luftfeuchtigkeit: max. 90 % ohne Kondensation



Fabrikat: Rittal
Typ: Legic Transponder   DK 7320780
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
