Ausschreibungstext für Outdoor-Wandgehäuse


Outdoor-Wandgehäuse



Korpus: 1,5 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet und

geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der

Türöffnung. Verschraubte Flanschplatte oben (BxT 97,5 x

65,5 mm) und unten (BxT 182 x 52 mm). Aufnahme für

Thermostatbefestigung oben links.

Tür: 2 mm Aluminium, aufliegend, mit eingeschäumter

Dichtung, und verschraubten Scharnieren, Öffnungswinkel

180°, Vorreiberverschluß mit Sicherheitsschließung

Montageplatte: 2 mm Aluminium

Außengehäuse:

Gehäuse mit abnehmbarer Designhaube und

Sicherheitsschließung. Im oberen Bereich links, rechts

und rückseitig Kiemenprägungen zur Belüftung, im

Gehäuseboden seitlich links und rechts Lochreihen zur

Belüftung. Verschraubte Flanschplatte unten. Rückseitig

außen zwei C-Profilschienen verschraubt zur Aufnahme

einer Mastbefestigung. Gehäusehaube mit Griffmulde.

Material

Innengehäuse, Außengehäuse und Montageplatte:

Aluminium AlMg3

Oberfläche

Innengehäuse und Außengehäuse: pulverbeschichtet

in RAL 7035

Montageplatte: chromatiert

Abmessungen:

Innengehäuse: BHT 460 x 565 x 220 mm

Außengehäuse: BHT 530 x 700 x 265 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.9



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Wandgehäuse   CS 9791035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
