Ausschreibungstext für Betonsockel für Outdoorgehäuse


Betonsockel für Outdoorgehäuse



Sockel aus Fertigbeton-Flachteilen, passend für Outdoorgehäuse mit der

Grundabmessung

BxT 1200 x 400 mm. Die Eingrabtiefe des 1.000 mm hohen Sockels beträgt

ca. 700 mm.

Material: Leichtbeton

Für Gehäuse: BxT 1200 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Betonsockel für Outdoorgehäuse   CS 9765089
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
