Ausschreibungstext für TS Server-Rack 47 HE


TS Server-Rack 47 HE





Rahmen: Symmetrische, verschweißte

Profilrahmenkonstruktion, aus gewalzten und vertikal

16-fach profilierten Hohlprofilen mit integrierter

Systemlochung im DIN-Maßraster von 25 mm. Alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordneten

Montageebenen. Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zusätzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schränke ist in allen Ebenen möglich. Türen:

Stahlblech Front- und Rücktür, großflächig

perforiert, freie Fläche im Lochblechanteil 78%.

Türen sind durch Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von  25 mm versteift, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

möglich. Scharniere rechts angeschlagen, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag

wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen,

Türöffnungswinkel 130°  (nachrüstbar auf 180°). Dach

und Boden: Dachblech zur Kabeleinführung über

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil, mit 4

Befestigungsschrauben,  abnehmbar montiert.

Zweigeteilte Dachblechausführung ,  ermöglicht

Nachrüstung und Demontage trotz bereits geführter

Kabel. Boden offen, inkl. Nivellierfüße. Bodenbleche

zur Kabeleinführung, belüftet oder geschlossen sowie

Sockelvarianten im TS8-Zubehörprogramm erhältlich.

Seitenwände: Steckbare Seitenwände (IP 20) mit

Knebelverschluß, optional erweiterbar mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Verschraubte Version

(IP 55) über das Zubehörprogram erhältlich.

Verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich, vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsleitern. Innenausbau: Je eine 482,6mm (19")

Ebene vorne und hinten montiert, Profilschienen

L-förmig mit quadratischer Lochung gemäß EIA 310-D,

stufenlos tiefenvariabel an 4 Systemchassis (2 je

Seite) befestigt. Max. statische Belastung der

482,6 mm (19")Profilschienen:1000 kg Als Kippschutz stehen

verschiedene Möglichkeiten im TS8-Zubehörprogramm zur

Verfügung.

Material: Stahlblech

Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 9005 Struktur

Systemchassis und Profilschienen verzinkt,

chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 600 x 2200 x

1200 mm (47 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Server-Rack 47 HE   DK 7831494
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
