Ausschreibungstext für QR Serverschrank


QR Serverschrank



Serverschrank, bestehend aus einem verschweißten

Rahmengestell. Mit einer verfügbaren Ausbaufläche von

23 HE, zum Aufbau kleiner bis mittlerer Netzwerke.

Optional Seitenwände mit integrierter Griffmulde und

Sicherheitsschließung einsetzbar.Anreihung möglich.

Optionaler Austausch der Seitenwände gegen eine

Adaptionshaube ermöglicht eine beidseitige

Breitenvariabilität von 100 mm. Seitlich belüftete

Sichttür mit Lüftungsschlitzen vorne, 3 mm

Sicherheitsglas, inkl. Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschließung. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar,

Türöffnungswinkel 130°. Komplett belüftete Rücktür,

vollflächig perforiert, inkl. Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschließungen. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar,

Türöffnungswinkel 130°. Offener Dachrahmen. Optionaler

Verschluß mit Modulblechen, oder Integration von

Modulblechen mit Bürstenleiste, oder Modullüfterblechen

in der Schrankbreite wie -tiefe. Bodenrahmen mit

Ausschnitt zur Kabeleinführung hinten, aufrüstbar mit

Bürstenleiste oder Modullüfterblech zur aktiven

Belüftung von unten. Der integrierte Rollsockel

ermöglicht selbst im bestückten Zustand einen leichten

Transport. Nivellierfüße, zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten. Ausziehbarer Kippschutz, zum

Ausgleich bei ungleich verteilter Last.

19"-Profilschienen, vorne und hinten im Schrank

vollkommen tiefenvariabel an Tiefenstreben montiert.

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberflächenausführung: Lackiert, RAL 7035, optional

auch RAL 9005

Abmessungen: (BxHxT) 600 mm x 1242 mm x 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QR Serverschrank   DK 7528935
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
