Ausschreibungstext für Luft/Wasser-Wärmetauscher


Luft/Wasser-Wärmetauscher



Die Kühlleistung des Luft/Wasser-Wärmetauschers ist

durch den modularen Aufbau auf bis zu 20kW schrittweise

erweiterbar.  Durch optionale

Schnellverschlusskupplungen kann der

Luft-/Wasser-Wärmetauscher im laufenden Betrieb mit

Zusatzmodulen nachgerüstet werden (z.B. um die

Kühlleistung zu steigern). Die Montage des

Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt seitlich am Rack.

Die seitliche Kaltluftzufuhr gewährleistet eine

gleichmäßige Kühlung des 19.-Equipments. Auch bei

geöffneten Schranktüren (z.B. für die Wartung) ist die

Kühlung gegeben. Wahlweise sind ein oder zwei

Serverracks kühlbar. Luft-/Wasser-Wärmetauscher und

Serverrack sind räumlich voneinander getrennt. Ein

Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert. Der

Wasseranschluss kann über ¾. AG flexibel nach unten

oder hinten geführt erfolgen. Eine Netzwerkeinbindung

für Monitoring / Einstellung aller technischen

Parameter ist möglich.



Abmessungen:

BHT 300x2000x1000 mm



lichte Ausbauhöhe:

42HE (voll nutzbar bei einer Schrankhöhe von 2000 mm)



Spannung:

115V, 60Hz



Gewicht:

max. 160kg



Fabrikat: Rittal

Typ: 3301230

oder gleichwertig



Optional:

Netzwerkeinbindung für Monitoring / Einstellung

aller technischen Parameter erhältlich.

VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft/Wasser-Wärmetauscher   SK 3301210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
