Ausschreibungstext für Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelführungs-


Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelführungs-

bügeln lose beigelegt





Material: Panel: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Kabelführungsbügel: Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): Bügelgröße 100 mm x 40 mm



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelführungs-   DK 7257035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
