Ausschreibungstext für NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000


NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000





NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000

bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten,

für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart:

Rahmenklemme , Rundleiter 4 bis 95 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene  bis 13 x 13 mm

System:

Rittal RiLine NH



Fabrikat: Rittal
Typ: NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000   SV 3431000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
