Ausschreibungstext für Schranküberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit Access Unit


Schranküberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit Access Unit





Mit dieser Sensoreinheit können ein bzw.

zwei Türsysteme über das Netzwerk für den

Zugang freigegeben oder Zustand der Tür,

des Griffs oder des Riegels überprüft

werden. Um die Einheit zu betreiben,

muss immer mindestens ein Zugangs-Sensor

und mindestens eine Verriegelung

(z. B. Griff) pro Türsystem eingesetzt

werden. Die Spannungsversorgung wird über

die Processing Unit II realisiert.



Die Sensoreinheit Access Unit wird in

Verbindung mit einer CMC-TC Processing

Unit betrieben und wird dort automatisch

erkannt; keine Programmierung erforderlich.

Sie überwacht und steuert zwei getrennte

Türsysteme über Netzwerk oder Kartenleser/

Zahlencode. Die anzuschließenden Sensoren/

Aktoren des CMC-TC Programms verfügen

ebenfalls über eine automatische Kennung.



Anschließbare Sensoren / Aktoren (RJ12) für:

Zugang

Schalt- / Meldekontakt

Relais-Ausgangsmodul für Raumtür

elektromagn. Ergoform-S-Griff

elektromagn. Komfortgriff



Erweiterbarkeit:

max. 2 Sensoren / Aktoren pro Sensoreinheit

beliebig andere Sensoren (je nach Sensoreinheit)

bis zu 4 Sensoreinheiten pro Processing Unit

bis zu 10 Processing Units pro CMC-TC Master



Technische Ausstattung:

Control Taste zur Einrichtung der Sensoren / Aktoren

LED signalisiert Alarme oder Konfigurationsänderungen

Befestigungsaufnahme für DK 7320.440 oder DK 7320.450

1 RJ 45 Port zur Anbindung an Processing Unit DK

7320.100

über Verbindungskabel DK 7320.470 / .472 / .481

für Energieversorgung und Datenaustausch..

3 Ein-/Ausgänge RJ 12, für Türsystem 1, für

Zugangs-Sensor 1

Schalt- / Meldekontakt 1

Verriegelungsgruppe 1

3 Ein-/Ausgänge RJ 12, für Türsystem 2, für

Zugangs-Sensor 2

Schalt- / Meldekontakt 2

Verriegelungsgruppe 2

1 RJ 45 Port, Power-I²C-Bus für Kartenleser /

Codeschloss zu Türsystem 1+2



Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit,

nicht kondensierend

IP-Schutzart: IP40 nach EN 60529

1HE Desktop-Gehäuse aus Kunststoff

B x H x T [mm]: 136 x 44 x 129



Garantie:,,2 Jahre



Fabrikat: Rittal
Typ: Schranküberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit Access Unit    7320220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
