Ausschreibungstext für Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,


Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,



Schutzart IP 55

Gehäuse: in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech,

mehrfach gekantet und geschweißt, mit umlaufender

Schutzrinne an den Öffnungen, Pultplatten, Deckel und

Türen aufliegend mit geschäumter Dichtung,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43688. Mittelteil:

Pultdeckel 2 mm Stahlblech hinten scharniert, mit

Sicherheitsarretierung und Montagelochleiste. Zubehör:

Deckel, Verschlußeinsätze, Kabelabfangschienen,

Erdungsbänder, Schaltplantaschen Sockel,

Türarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert.

Abmessungen (B x H x T): 1600 x 200 x 500/950 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,   AP 2653300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
