Ausschreibungstext für Spannungswächter mit Schaltausgang 16 A für CMC-TC


Spannungswächter mit Schaltausgang 16 A für CMC-TC





Zur Überwachung und zum Schalten einer Netzspannung

über separates IEC-Netzkabel. Integrierte Kennung zur

automatischen Einrichtung am CMC-TC. Der Betrieb

erfolgt in Verbindung mit I/O-Unit DK 7320.210

(Firmware V 1.2) und Processing Unit II DK 7320.100

(Software 1.12 oder höher).

Technische Daten:

Überwachungsspannung: 100 - 250 Volt AC, 50/60 Hz

Zustandsmeldung: Spannungspegel, min. und max. Grenzen

frei wählbar

Max. Schaltleistung: 250V AC, 16A bei cos Phi =0-1

Spannungseingang 230V: IEC 320 . Einbaustecker C19

Spannungsausgang 230V: IEC 320 . Einbaubuchse C20

CMC-TC-Kopplung: 2 x RJ12-Buchse für Messdaten /

Schaltbefehl,

beiliegende Anschlusskabel RJ 12.

Temperaturbereich: +5°C ... +45°C



Fabrikat: Rittal
Typ: Spannungswächter mit Schaltausgang 16 A für CMC-TC   DK 7320611
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
