Ausschreibungstext für Luft-/Luftwärmetauscher 60 W/K


Luft-/Luftwärmetauscher 60 W/K



zum Wandanbau in Outdoorgehäusen, minimale Gehäuseabmessung BxH + TxH

600 x 1200 mm.

Mit integrierter Heizung, Heizleistung 400 W. Mit Microcontroller zur

Temperaturregelung und zur Überwachung, Diagnose

und Auswertung der Störungsmeldungen des Klimagerätes. Durch die

Trennung des Innen- und Außenkreislaufs bleibt die

Schutzart IP 55 des Gehäuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 515 x 1170 x 151,5 mm

Spez. Wärmeleistung: 60 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wärmetauscher: 48 V DC

Heizung: 230 V AC, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: max. 5,0 A DC (Wärmetauscher), 1,9 A AC (Heizung)

Temperaturbereich: -33 °C bis + 65°C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 830 m³/h

Material (Gehäuse): Stahl

Oberfläche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwärmetauscher 60 W/K   CS 9763012
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
