Ausschreibungstext für FM-Systemleisten, H 625 mm


FM-Systemleisten, H 625 mm



Zur Montage in einem modularen Wandverteiler

bzw. einem Verteilerschrank oder für anwen-

dungsspezifische Lösungen.

Die FM-Systemleiste ist seitlich mit einem

25 mm DIN 43 660 Maßraster versehen, dies

dient zur Befestigung von Rangierbügeln,

Kabelführungsbügeln oder Kabelführungsleisten.

An der FM-Systemleiste werden zwei Rangier-

bügel (105 x 70 mm) befestigt.

Es können folgende Systeme auf der FM-

Systemleiste montiert werden:

DIN Anschlußleisten nach DIN 47614,

Lötösenstreifen nach DIN 41499, LSA-Plus

Anschlußleisten 1/20 nach DIN 47608 mit 170 mm

Befestigungsmaß: 60 DA

Montagebügel oder -wannen für LSA-Plus-

Anschlußtechnik: 250 DA

Trennleiste 71 für senkrechte Montage,

Einbaumaß 290 mm: 200 DA.



Ausführung: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Länge: 625 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: FM-Systemleisten, H 625 mm   DK 7033500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
