Ausschreibungstext für Kabelabfangung, variabel, Ausführung Hammerkopf


Kabelabfangung, variabel, Ausführung Hammerkopf





Kabelabfangschiene längenvariabel, zur flexiblen

Befestigung, unabhängig vom eingesetzten

Gehäusesystem. Variable Befestigung von 450 bis 800 mm.

Die Kabelabfangung erfolgt mittels Fixierung an

Hammerköpfchen.



Abmessungen: L (mm): 450 bis 800 mm

Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangung, variabel, Ausführung Hammerkopf   DK 7016150
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
