Ausschreibungstext für Sockel für Gehäuse Typ Rittal RNC


Sockel für Gehäuse Typ Rittal RNC





Sockel zur Montage unter einem Rittal RNC

Tower-Gehäuse 6 HE,  geeignet zur Aufnahme von max. 2

St. 3-fach Steckdosenleisten Rittal DK 7240.110, mit

Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

und Kabelabfangbügel zur  geordneten Führung von

Kabelüberlängen.



Material:  Stahlblech



Oberfläche:  Lackiert  RAL  7035



Abmessungen BxHxT:  342x60x280 mm mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel für Gehäuse Typ Rittal RNC   DK 7870710
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
