Ausschreibungstext für FR(i) Server-Rack 24 HE


FR(i) Server-Rack 24 HE





Gehäuse:

Verschraubte, zerlegbare Rahmenkonstruktion bestehend

aus:

Zwei Horizontalrahmen aus 9-fach gekantetem Stahl-

blechhohlprofil mit integrierter Systemlochung im

25 mm DIN-Maßraster, vier vertikale Aluminium-

Strangpressprofile mit rückseitiger T-Nut über die

gesamte Profillänge zur stufenlosen Befestigung von Ausbauzubehör, mit

einer integrierten System-

Hohlkammer über die gesamte Schrankhöhe zur Aufnahme

von:

Verkabelung / Kabelführungselementen,

Powermanagement / Stromverteilung und

Systemkomponenten für Flüssigkeits-Kühlung, ohne

Verlust an Schrank-Innenvolumen, Schrank anreihbar

in allen Ebenen.



Türen:

Grundkorpus mit verschraubter Verschlussblende, zum

Wechsel des Verschluss-Systems Blende komplett aus-

tauschbar, Front- und Rücktür belüftet, freie Fläche

im Lochblechanteil 64%, Fronttür gewölbt, mit

Designprägung, beide Türen inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder,

mit Sicherheitsschließung 12321

und Stangenverschluss mit Zweipunkt-Verriegelung,

innenliegende 130°- Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag rechts, wechselbar.



Dach und Boden:

Geschlossenes Dachblech, einteilig.



Offener Bodenrahmen, inkl. Nivellierfüße und

ausziehbarem Kippschutz.



Seitenwände:

In steckbarer Ausführung sind optional im Zubehör-

programm erhältlich.



Erdung:

Geprüfte Flachteilerdung über den Gehäuserahmen,

ein zentraler Erdungspunkt am Bodenrahmen hinten

montiert.



Innenausbau:

482,6mm (19") Profilschienen vorne am Vertikalrahmen

60mm tiefenvariabel befestigt, zweite Befestigungs-

ebene hinten in Form eines 482,6mm (19") Montagerahmen, stufenlos

tiefenvariabel an Dach und Bodenrahmen

montiert, Innenausbau gemäß EIA 310-D,

max. statische Belastbarkeit 5000 N / Ebene



Material:

Stahlblech, Aluminium



Oberflächenausführung:

Rahmengerüst und Türkorpus lackiert ,,RAL 9006,

Flachteile und Verschlussblende lackiert ,,RAL 7035

482,6 mm (19")Profilschienen / Montagerahmen verzinkt,

chromatiert



Nennmaße (BxHxT):

600x1200x1000 mm (24 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: FR(i) Server-Rack 24 HE   DK 7855310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
