Ausschreibungstext für 2 Seitenwände am Gehäuse montiert


2 Seitenwände am Gehäuse montiert



Zwei Seitenwände aus 1,5 mm Stahlblech, zum Einhängen in den Gehäuserahmen, mit Sicherheits-Schnellverschluß, am Gehäuse

montiert. Montageerleichterung durch einfaches einhängen der Seitenwände sowie identische Sicherheitsschlösser aller

Schließungen des Gehäuses.



Material: Stahlblech

Oberfläche grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Für Gehäuse (TxH) 600 mm x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 2 Seitenwände am Gehäuse montiert   QR 7524197
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
