Ausschreibungstext für Web-CMC


Web-CMC



Das Web-CMC basiert auf dem CMC II und

ist durch einen integrierten Web-Server

erweitert. Durch diese Funktion ist es möglich,

über die gängigsten Internetbrowser

den aktuellen Status des IT-Systems abzufragen.

Es wird somit keine aufwendige

Installation von Software notwendig. Es ist

ohne weiteres möglich, das CMC direkt

über das Internet oder in dem Intranet der

Anwender zu betreiben.

Das Web-CMC hat den gleichen Grund-

Funktionsumfang wie das Standard-CMC.

Anwendungen mit dem ISDN-TA sind ausgeschlossen.

Auszug der Leistungen:

- 10BaseT nach IEEE 802.3

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

- Erweiterbar auf 23 digitale Eingänge,

18 Temperatur-Eingänge,

7 Spannungen

#NAME?

48 - 230 V DC, 50/60Hz.

Das Web CMC kann auch mit den Rittal

Standard Tools über SNMP abgefragt

werden:

#NAME?

- CMC-Web-Manager (DK 7200.991)

- Rittal SNMP Manager (Freeware im

Internet)

Das CMC und das Web-CMC verwenden

die gleiche MIB, so daß bei SNMP-Anwendungen

beide Geräte auf die gleiche

Plattform zugreifen können. Damit ist die

Kompatibilität gewährleistet. Eine weitere

Funktion ist die Anbindung an die SSCmulti

KVM Switches. Damit können im CMC die

Serverzugriffe der einzelnen Anwender

dokumentiert werden oder das CMC läßt

sich über das SSC OSD-Menü konfigurieren.

Über den Web-Server im CMC stehen folgende

Informationen und Möglichkeiten zur Verfügung:

Informationsanzeigen

Allgemein:

- IP-Adresse, SysName, SysLocation, SysContact

Werte:

- 2 Temperaturwerte

- 2 Analogwerte

#NAME?

- 16 Temperaturwerte/6 Spannungen der

Erweiterungseinheiten

Status:

#NAME?

#NAME?

Alarme:

- 7 digitale Eingänge

- T1/T2, analog 1/2, Spannung

#NAME?

Einstellbare Grenzwerte

(paßwortgeschützt):

- Temperatur 1/2

#NAME?

- Analogwert 1/2

#NAME?

Aktionsmöglichkeit (paßwortgeschützt):

- Türöffnungsfunktion (offen/Impuls/Code/geschlossen)

- 7 Relais-Schalter (Relay 1/2/A, Ext 1 - Relay 1/2,

Ext 2 - Relay 1/2)

Einstell- und Aktionsmöglichkeiten sind für

das Web paßwortgeschützt und können im

Web, je nach Anwendung, komplett unterdrückt

werden.

Web-CMC Best.-Nr. DK 7200.010

Zusätzlich wird benötigt:

Anschlußkabel 7200.210

Steckersatz 7200.223

Programmierkabel 7200.221

Kabelabfangbügel 7611.000

sowie div. Sensoren



Fabrikat: Rittal
Typ: Web-CMC   DK 7200010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
