Ausschreibungstext für DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank





Gehäuse:



Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen

im DIN-Maßraster von 25 mm. Die integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen.

Die 9-fach gekanteten Horizontalprofile sind oberhalb

des Dichtungsbereiches mit einer zusätzlichen

Schutzrinne zur Ableitung eventuell auftretenden

Kondensats versehen. Durch die Symmetrie des

Rahmengestells ist die Anreihung der Schränke ist in

allen Richtungen, seitlich, nach vorne und hinten,

übereinander, sowie über Eck möglich.

Türen:

2 mm Stahlblechtür vorne und hinten mit geschäumter

Dichtung, vorne 180°- hinten 130°-Scharniere,

Stangenverschluss vierfach verriegelt. Fronttür mit

Komfort-Griff, Rücktür mit Drehgriff und

Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

möglich. Stahlblechtüren durch herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen zusätzlich versteift. Eine

integrierte Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm,

ermöglicht die Montage von Ausbaukomponenten.

Scharniere, rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschluss-Stangen. Dach und Boden: Dachblech

geschlossen, verschraubt, mit geschäumter Dichtung,

erreichbare Schutzart IP55. Kranösentransport möglich.

Mehrfach geteiltes Bodenblech inkl. Schiebeblech zur

Kabeleinführung. Die Anordnung der Einzelbleche ist

frei wählbar. Durch die Rahmensymmetrie des Schrankes

ist selbst ein Einbau um 90° gedreht in der

Schranktiefe möglich. Einzelmodule austauschbar gegen

perforierte Module zur passiven Belüftung, oder Module

mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung.

Seitenwände:

In verschraubter oder steckbarer Ausführung über das

Zubehörprogramm erhältlich. Max. erreichbare Schutzart

IP 55.

Innenausbau:

Zwei System-Chassis in der Schranktiefe an der inneren

Montageebene befestigt. Belastbarkeit eines 482,6 mm

(19")-Innenausbau bis zu 5000 N je Montageebene, bei Wahl

der entsprechenden Ausbaukomponenten. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbändern.

Material:

Stahlblech



Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile zus. pulverbeschichtet, RAL 7035, Struktur.

Systemchassis, Bodenrahmen, Bodenbleche, verzinkt,

chromatiert.

Abmessungen:

BHT 800x2200x1000 mm

Lichte Ausbauhöhe:

47/83 HE/SU



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7821870
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
