Ausschreibungstext für Bodenrahmen, geteilt,   für TS / FR(i)


Bodenrahmen, geteilt,   für TS / FR(i)





Der Bodenrahmen dient der Integration aller gängigen

Bodenbleche für TS / FR(i) innerhalb der

Gehäusebodengruppe. Der geteilte Bodenrahmen lässt

sich jederzeit in Gehäusen ohne Bodenrahmen, auch bei

bereits bestehendem Innenausbau, nachrüsten. Der

kombinierte Einsatz mit dem ausziehbaren Kippschutz

für TS / FR(i) ist möglich. Zum kombinierten Einsatz

in Verbindung mit dem Transportkit für TS / FR(i) ist

es möglich einzelne Elemente des Bodenrahmens zur

Rollenmontage zu entnehmen und im Anschluss an den

Transport im Austausch gegen den Transportkit wieder

zu montieren.



Material: Stahlblech, verzinkt

Abmessungen: für Schränke (BxT): 600 x 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenrahmen, geteilt,   für TS / FR(i)   TS 7825343
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
