Ausschreibungstext für Smart Package BHT 600x2100x1200mm  (42HE)


Smart Package BHT 600x2100x1200mm  (42HE)





Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen

mit Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm, im

Rahmenprofil integrierte Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zusätzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schränke ist in allen Ebenen möglich.

Türen: Stahlblech Front- und Rücktür, großflächig

perforiert, freie Fläche im Lochblechanteil 78%. Türen

sind durch Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm versteift, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

möglich. Scharniere rechts angeschlagen, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

130° (nachrüstbar auf 180°). Dach und Boden: Dachblech

mit 4 Rundlöchern in den Ecken zur Kabeleinführung.

Diese sind mit Kunststoffkappen verschlossen. Boden

offen, geschlossener Sockel inkl. Nivellierfüße,

montiert.

Seitenwände: Seitenwände, verschraubt mit dem

Schrankrahmen im Lieferumfang enthalten. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich, inklusive Flachteilerdung sowie

zentralem Erdungsanschlusspunkt. Innenausbau: Je eine

482,6mm (19") -Ebene vorne und hinten mittels

Montagerahmen, vorne und hinten gemäß EIA 310-D,

stufenlos tiefenvariabel Max. statische Belastung der

482,6 mm (19") -Ebenen: 1000 kg Stromschienensystem

PSM in 2000mm Länge mit 7 Standardsteckplätzen mit Festeinbausatz

montiert. Ein Modul Schuko (4 Steckplätze)

sowie 2 Kaltgerätemodule (IEC320, gesamt: 12 Steckplätze) im

Lieferumfang enthalten.

Beigelegtes Mehrwertzubehör: Je ein 3m langes

Anschlusskabel (1-phasig / 3-phasig mit IEC309

CEE-Stecker EU-Typ) für die Stromschiene PSM.

Kabelrangierbügel 125x65mm (10 Stück) 1 HE Blindpanel,

toolless fixing (10 Stück) 1 HE Kabelrangierpanel  (2

Stück) Kabelverriegelung für EN60320 C13

(Kaltgeräteanschlußkabel, 20 Stück) 19.

Einsteckverschraubung (50 Stück)

Material: Stahlblech

Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Montagerahmen verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 600 x 2100 x 1200 mm (42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package BHT 600x2100x1200mm  (42HE)   DK 7337460
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
