Ausschreibungstext für Lüfterblech


Lüfterblech





Lüfterblech zur aktive Belüftung eines Gehäuses.

Einsatz werkzeuglos, direkt in dem im Dachblech

integrierten Ausschnitt der Abmessung

BxT 260x490 mm.

Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,

Gehäuseserie TS IT.

Anschlussfertig vorverdrahtet mit zwei Lüftern,

auf sechs erweiterbar.

Inkl. Thermostat und Anschlusskabel mit offenem

Ende zum fachgerechten Anschluss an eine

Verteilerdose oder landesspezifische im

Anschlussstecker.



Techn. Daten für Lüfter

Bemessungsbetriebsspannung: 230V~

Nennleistung: 15/14 W bei 50/60 Hz

Luftleistung (freiblasend):  180/180 m³/h,

50/60 Hz

Schalldruckpegel (freiblasend): 37 dB (A)

Betriebstemperaturbereich: -10°C bis + 55°C



Techn. Daten Temp.regler

Bemessungsbetriebsspannung: 250 V ~ AC

Temperaturbereich: +5°C bis +55°C



Material: Stahlblech, lackiert

Farbe: RAL 7035

Best.-Nr. DK: 5502.020

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: Lüfterblech   SK 5502020
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
