Ausschreibungstext für Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelführungs-


Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelführungs-

bügeln lose beigelegt





Material: Panel Stahlblech, lackiert, RAL 7035,

Bügel Polycarbonat (95 mm x 50 mm)



VE = 1 ST.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelführungs-   DK 7255035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
