Ausschreibungstext für Sichttür für TS


Sichttür für TS



Sichttür aus Aluminium-Strangpressprofil in RAL 7035, mit geschäumter

Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

Stangenverschluß vierfach verriegelt, serienmäßig mit

Doppelbart-Einsatz. Austauschbar gegen alle Verschluß-Einsätze

oder Komfortgriffe (in Verbindung mit Griffadapter TS 8611.080).

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschlußstangen.





Material:

Rahmen: stabiles Aluminium-Strangpressprofil, Zink-Druckguß-Eckstücke

Scheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 3 mm



Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Scheiben-Innen-Maske: RAL 7015



Schutzart

IP 55 nach EN 60 529



Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 1800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichttür für TS   TS 8610880
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
