Ausschreibungstext für Sockelblende mit Kiemenprägung


Sockelblende mit Kiemenprägung



Zur Belüftung der Netzwerkschränke von unten, bei

geringer Wärmenetwicklung. Nachträglich leicht zu

montieren durch einfaches Austauschen der 100 mm

hohen Front- und/oder Rückblenden.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7022

für Schrankbreite: B: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockelblende mit Kiemenprägung   DK 7580200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
