Ausschreibungstext für Erdungsset Für T: 300 und 400 mm


Erdungsset Für T: 300 und 400 mm





Zur Erdung aller Flachteile auf das Wand-

befestigungsteil sind Erdungsleitungen

abhängig von der Gehäusetiefe in den

passenden Längen im Erdungsset enthalten.

Das Erdungsband der Haube ist ein fastend

Stecker, schnell abziehbar und bei geöffneter

Tür bequem zugänglich. So kann die Gehäuse-

haube komplett abgenommen werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: Erdungsset Für T: 300 und 400 mm   QB 7502240
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
