Ausschreibungstext für Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e


Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e

mit RiNano-Beschichtung





Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 750/790 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 2~,  50/60 Hz mit

externem Ringkerntrafo d=126 x 65 mm tief

zur Montage im Schrank

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 450/470 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 280 x 550 x 280

Kältemittel R 134 a

Temperaturbereich 20°C bis 55°C²)

Temperaturregelung und Überwachung über

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Störmeldeausgängen und

Türendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35°C

Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/09.2000

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 22 kg

Farbe RAL 7035

²)Tu max. = 52°C/60 Hz



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e   SK 3361540
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
