Ausschreibungstext für Sever-Rack Typ 2, Basis TS 8


Sever-Rack Typ 2, Basis TS 8





z.B. Schrank mit Spezialprofil

Rahmen:

Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten

und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm, im Rahmenprofil

integrierte Systemlochung, alle Profilkanten sind

abgerundet, vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei

in der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen

Schutzrinne versehen. Der Schrank ist in 4 getrennte

Fächergeteilt.

Die Anreihung der Schränke ist in allen Ebenen möglich.



Türen:

4 Stahlblech Front- und Rücktüren, großflächig

perforiert, freie Fläche im Lochblechanteil 78%.

2-Punkt-Stangenverschluss, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschließung 3524E.

Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm)

nach DIN 18254 ist möglich.

Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 180°.



Dach und Boden:

Dachblech, geschlossen. Austauschbar gegen Dach-

blech zur seitlichen Kabeleinführung

Boden offen, inkl. Nivellierfüße. Bodenbleche zur

Kabeleinführung, belüftet oder geschlossen sowie

Sockelvarianten im TS8-Zubehörprogramm erhältlich.



Seitenwände:

Sind optional im TS8-Zubehörprogamm als steckbarer

oder schraube Version erhältlich.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbändern.



Innenausbau:

Pro Einzelfach je eine 482,6mm (19") Ebene vorne

und hinten montiert, Profilschienen L-förmig mit

quadratischer Lochung gemäß EIA 310-D, stufenlos

tiefenvariabel an 4 Systemchassis (2 pro Seite)

befestigt. Die Einzelfächer sind voneinander

abgeschottet, getrennte Kabelführung der Versorgungs-

und Datenleitungen innerhalb von Kabelkanälen zu den

einzelnen Fächer, wahlweise von oben oder unten.

Zwischenböden geschlossen, zur zielgerichteten Luftführung

"front to back".

Max. statische Belastung der 482,6 mm (19") Profilschienen

(Gesamt-Rack): 1000 kg

Zum Kippschutz stehen verschiedene Möglichkeiten im

TS8-Zubehörprogramm zur Verfügung.



Material:

Stahlblech



Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und Profilschienen verzinkt,

chromatiert



Abmessungen (B x H x T):

600 x 2200 x 1000 mm (2x21 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Sever-Rack Typ 2, Basis TS 8   DK 7831463
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
