Ausschreibungstext für Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55


Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55



Gehäuse: stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend

aus 9-fach gewalztem Hohlprofil mit Lochung im

DIN-Maßraster 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die

Ecken versteift mit Zink-Druckguß-Eckverbindern und

verschweißt. Vier Transportösen, Bodenblech 3-fach

geteilt, herausnehmbar und untereinander austauschbar.

Türen: 2 mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster Lochung,

Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflügliger Tür: Türanschlag wechselbar)

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türöffnungswinkel 130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°.

Rückwand: 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar, mit

aufgeschäumter Dichtung Dachblech: mit aufgeschäumter

Dichtung, abnehmbar Seitenwände (Zubehör): 1,5 mm

Stahlblech, mit aufgeschäumter Dichtung und

Befestigungschrauben zum seitlichen Abschluß. Alle

Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet. Zubehör: Schnellmontagezubehör, Sockel,

Kabelabfangschienen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör,

Sichtfenster, Sichttüren, Bedientableaus,

Erdungsbänder, Schaltplantaschen, -pult,

Verschlußsysteme, Klimatisierungskomponenten, 180°

Scharniere Oberflächenausführung: Bleche gereinigt,

entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7032

kieselgrau pulverbeschichtet. Außenabmessung (B x H x

T): 1200 x 2000 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55   PS 4205210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
