Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 40 HE,


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 40 HE,



ohne Seitenwände

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden können, der hierbei gebildete Innenraum

läßt sich z.B. zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken

nutzen. Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen

Schutzrinne versehen. Die Anreihung der Schränke ist

unbegrenzt möglich: seitlich,  nach vorne und hinten,

übereinander, sowie über Eck. Sichttür vorne aus

Aluminium-Strangpreßprofil in RAL 7035, mit geschäumter

Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm

Einscheiben-Sicherheitsgl Stangenverschluß vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheitsschließung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist möglich. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschlußstangen, Türöffnungswinkel

180°.Verschraubte Rückwand aus Stahlblech. Ein

Großschwenkrahmen, 40 HE, seitliche Einbaulage,

130-Grad schwenkbar, für 486,2 mm (19") Einbauten mit

einer maximalen Tiefe von 470 mm ist im Netzwerkschrank

montiert.

Dachblech zur Kabeleinführung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil , mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar. Ein Bodenblech vorne als

Sichtblende montiert, hinterer Bereich offen. Durch die

symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein Einbau um

90° gedreht in der Schranktiefe zur optionalen

seitlichen Kabeleinführung möglich.

100 mm Sockel mit vorn und hinten belüftete Blenden,

seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035. Erdung aller

Flachteile auf Gehäuserahmen, Hausanschlusspunkt hinten

im Bodenrahmen. 2 System-Chassis als Transportsicherung

auf innerer Befestigungsebene. Lose beigelegt sind: 4

Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten , 4

Distanzbolzen (20 mm) zur Dachanhebung, 4

Kabelabfangschienen für innere Ebene (einsetzbar in

Breite und Tiefe), 10 Stück Kabelführungsbügel aus

Kunststoff (105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6 (leitend),

50 Innensechsrund-Schrauben M6 mit

Kunststoff-Unterlegscheiben, Anreihsatz zur

Schrankanreihung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 40 HE,   DK 7830650
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
