Ausschreibungstext für Rittal Power Control Unit


Rittal Power Control Unit





Aktive Steckerleiste mit 4 x C19 und 2 x C13

Steckplätzen zum Einbau in ein 19"-Rack. Das Modul

belegt 1HE im Rack. IP-fähig in Verbindung mit dem

CMC-TC System. Über die vorhandenen RJ-45 Stecker,

kann die PCU an das Rittal CMC-TC

Schranküberwachungssystem angeschlossen werden.

Dieses System erlaubt die Überwachung der Leiste

sowie das schalten und messen jedes einzelnen

Steckplatzes. Mehrere PCUs sind kaskadierbar. Es

können bis zu 16 Units über eine IP-Adresse

administriert werden. Die Steuerung erfolgt über das

Web-Interface des Rittal CMC-TC Systems. Über eine

zweistellige 7-Segment LED-Anzeige an der PCU, können

die verschiedene aktuelle Messwerte des Moduls

anzeigt werden. Zusätzlich besitzt jeder einzelne

Port zwei dreifarbige LED-Anzeigen.

Die LEDs zeigen den aktuellen Status der Last des

jeweiligen Steckplatzes.

Dazu können die LEDs zwischen den

Farben Grün, Gelb und Rot wechseln. Die Schwellwerte

der Anzeige können über das CMC beliebig konfiguriert

werden. Beim Betrieb der PCU ohne Anbindung an das

CMC-TC ist ein zusätzliches Netzteil erforderlich (DK

7201.210). Es können bis zu 4 PCUs an einem Netzteil

betrieben werden. In dieser Konfiguration sind die

Steckplätze nicht schaltbar und die LED-Anzeige

fungiert als lokale Stromanzeige.



Technische Daten:



Abmessungen: BxHxT:  50x500x 45 mm

Betriebstemperatur:  +5 bis +45°C

Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte

Schutzart: IP20

Anschlüsse: 4 x IEC 60 320 C19 + 2 x IEC 60 323 C13

Material: Aluminium Chassis mit schwarzer

Kunststoffabdeckung

Lieferumfang:

1 Power Control Unit, Bus-Kabel,

Anschlussstecker, 482,6 mm (19")-Befestigungsmaterial



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power Control Unit   DK 7859235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
