Ausschreibungstext für Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene





Gehäuse:

15 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil und

Gehäusehaube mit Sichttür. Wandteil: Wandmontageplatte

mit vormontierten Montagewinkeln links und rechts,

Montagewinkel zur Befestigung zölliger oder metrischer

Profilschienen, und zur Aufnahme von

Kabelführungszubehör, mit Ausschnitten zur

Kabelführung. Ein Satz 482,6 mm (19")-Profilschienen an

Montagewinkeln verschraubt, stufenlos

tiefenverstellbar. Eine 400 mm breite Hammerkopfschiene

zur Kabelabfangung mit Kabelbindern, am Wandteil

montiert. Vier Bohrungen zur direkten Wandmontage oder

mittels optionaler Wandbefestigungshalter. Gehäusehaube

mit seitlichen Lüftungsschlitzen für passive Belüftung,

mit Sicherheitsschließungen 12321 seitlich links und

rechts. Öffnungen zur Kabeleinführung im hinteren

Bereich oben und unten, mit Bürsteneinsätzen abgedeckt.

Fronttür mit Sicherheitsschließung 12321, mit

eingesetzter Sichtscheibe. Material:

Wandteil, Gehäusehaube, Fronttür aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

600 x 762 x 600 mm / (15 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene   QB 7502046
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
