Ausschreibungstext für Power System Modul Stromschiene


Power System Modul Stromschiene





Das modulare System ermöglicht eine Grund-

ausstattung für jedes Rack mit einer vertikalen

Trägerschiene und dreiphasiger Einspeisung. Pro

Trägerschiene ist auch eine zweite Einspeisung

vorgesehen, die es ermöglicht das System redundant

aufzubauen. Durch die vertikale Trägerschiene können

die Steckplätze über die ganze Schrankhöhe genutzt

und durch die zweite getrennte Einspeisung redundant

versorgt werden. In die Trägerschiene können

Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den

berührungsge- schützten Aufbau der Stromschiene

müssen nicht alle Steckplätze mit Steckdosenmodulen

versehen werden. Steckdosenmodule sind in

verschiedenen Länderausführungen verfügbar, z. B.

Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle

Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar. Pro

2m Schiene können 7 Steckdosenmodule eingesetzt

werden. Dann sind mit IEC320 Modulen insgesamt 42

Steckplätze verfügbar.



Installation nach dem Plug & Play System:



Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz

7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks

nachgerüstet werden.

Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011

verwendet werden.

Die Einspeisung erfolgt über eine 5polige

Anschlussbuchse mit Zugfedertechnik. Ein

vorkonfektioniertes 3m-Anschlusskabel mit IEC309

Drehstromstecker ist verfügbar. Alle Steckdosenmodule

sind im laufenden Betrieb in die Schiene nachrüstbar.



Technische Ausstattung:



Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis

Zwei getrennte Stromkreise pro Trägerschiene Der

redundante Stromkreis 2 ist komplett potenzial-

getrennt von Stromkreis 1. Durch die Steckrichtung

der Steckdosenmodule kann gewählt werden, ob der

Stromkreis 1 oder der redundante Stromkreis 2

verwendet eingesetzt werden soll. Steckdosenmodule

können im laufenden Betrieb nachgerüstet werden.

Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten

Sicherungsautomat



Optionaler 3 phasiger Überspannungsschutz:



Pro 3 phasiger Einspeisung ist ein

Überspannungsschutz verfügbar. Der

Überspannungsschutz kann optional mitbestellt oder

auch nachgerüstet werden.

Integrierte optische Funktionskontrolle Der

Überspannungsschutz ist für die Anforderungsklasse D

(ortsveränderlicher Einsatz an Steckdosen)

konzipiert.



Technische Daten:



Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt

Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausführung



B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene   DK 7856020
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
