Ausschreibungstext für Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium


Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium

Baureihe Rittal New Basic







Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,

Regendach und Sockel. Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück

gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035

Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung des Schrank-Korpus.

System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig und in der Schranktiefe

umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs. Doppeltüriges Gehäuse

ohne Mittelsteg, Türen überlappend mit eingeschäumter PU-Dichtung

eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster-Lochung,

3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff und Sicherheitsschließung

mit Profilhalbzylinder nach DIN 18254.  Boden offen, mit einteiligen

oder mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar.

100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden.

Wetterschutzdach, 55 mm hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm

gesteckt und verschraubt. Transportösen auf dem Innendach

verschweißt, vom Wetterschutzdach verdeckt, zum Krantransport der

komplett bestückten Einheit. Individueller Innenausbau mit Montageplatte

Teilmontageplatten, zölligen und metrischen Profilschienen

und Schienensystemen über das Systemzubehör möglich.



Material:

Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberfläche:

Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet

in RAL 7035 Reinpolyester

Abmessungen:

Gehäuse: BHT 1200 x 1200 x 500 mm - Gesamthöhe 1355 mm,

inkl. Sockel und Regendach

Regendach: BHT: 1250 x 55 x 550 mm

Höhe Sockel: 100 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen

Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9784.640 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium   CS 9784640
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
