Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit 482,6 mm (19")

-Schwenkrahmen. Als Anreihschrank ohne

Seitenwände, inkl. Zubehörkit

Gehäuse: Symmetrische

Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Die integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen.

Die 9-fach gekanteten Horizontalprofile sind oberhalb

des Dichtungsbereiches mit einer zusätzlichen

Schutzrinne zur Ableitung eventuell auftretenden

Kondensats versehen. Durch die Symmetrie des

Rahmengestells ist die Anreihung der Schränke in

allen Richtungen, seitlich, nach vorne und hinten,

übereinander, sowie über Eck möglich.

Türen: Vorne Sichttür bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil

und 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180°.

Inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Verschraubte Rückwand aus Stahlblech.

Dach und Boden:

Dachblech modular verschraubt, zur Kabeleinführung

über Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil und

optionalen Integration eines Lüftereinsatzes zur

aktiven Klimatisierung. Das Dachblech ist zur

einfachen Nachrüstung zweigeteilt ausgeführt.

Lüfteröffnung mittels Aufsatzdeckblech verschlossen,

optional zur passiven Belüftung mittels Distanzbolzen

anzuheben. Ein Kranösentransport des Schrankes ist

möglich. Einteiliges Bodenblech, belüftet, mit

Kabeleinführung hinten. 100 mm Sockel, mit vorn und

hinten belüfteten Blenden, seitliche Blenden

geschlossen in RAL 7035.

Innenausbau:

Ein Großschwenkrahmen, 40 HE, seitliche Einbaulage,

130-Grad schwenkbar, für 486,2 mm (19")-Einbauten mit

einer maximalen Tiefe von 470 mm ist im

Netzwerkschrank montiert. Schwenkrahmen inkl.

Zweipunktstangenverschluss, und

Sicherheitsschließung, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder. Belastbarkeit des 482,6 mm

19"-Innenausbau bis zu 1500 N je Schwenkrahmen.

Erdung aller Flachteile auf den Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten am Bodenrahmen montiert.

Lose beigelegt:

4 Nivellierfüße zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Anhebung des Aufsatzdeckbleches, 4

Kabelabfangschienen, innere Ebene (einsetzbar in der

Tiefe), 10 Stück Kabelführungsbügel aus Kunststoff

(105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6 (leitend), 50

Torx-Schrauben M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, Flachteile zus.

pulverbeschichtet, RAL 7035,Struktur. Bodenrahmen,

Bodenbleche, verzinkt, chromatiert.

Abmessungen: BHT

800x2000+100x800 mm Lichte Ausbauhöhe: 40 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830670
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
