Ausschreibungstext für QR Serverschrank


QR Serverschrank



Serverschrank, bestehend aus einem verschweißten

Rahmengestell.  Verfügbare Ausbaufläche von 23 HE bei

einer Gesamthöhe von < 2000 mm.  Dies ermöglicht den

aufrechten Transport durch  alle Türen handelsüblicher

Abmessungen.  Optional Seitenwände mit integrierter

Griffmulde und  Sicherheitsschließung einsetzbar.

Anreihung möglich.  Optionaler Austausch der

Seitenwände gegen eine Adaptionshaube  ermöglicht eine

beidseitige Breitenvariabilität von 100 mm.  Scharniere

mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag

wechselbar,  Türöffnungswinkel 130°.  Komplett

belüftete Rücktür, vollflächig perforiert, inkl.

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließungen.

Scharniere  mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar,  Türöffnungswinkel 130°.

Offener Dachrahmen. Optionaler Verschluss mit

Modulblechen, oder  Integration von Modulblechen mit

Bürstenleiste, oder  Modullüfterblechen in der

Schrankbreite wie -tiefe.  Bodenrahmen mit Ausschnitt

zur Kabeleinführung hinten, aufrüstbar mit

Bürstenleiste oder Modullüfterblech zur aktiven

Belüftung von unten.  Der integrierte Rollsockel

ermöglicht selbst im bestückten Zustand einen  leichten

Transport.  Nivellierfüße, zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten montiert.  Ausziehbarer Kippschutz,

zum Ausgleich bei ungleich verteilter Last.

19"-Profilschienen, vorne und hinten im Schrank

vollkommen  tiefenvariabel an Tiefenstreben befestigt.



Material: 1,5 mm Stahlblech



Oberflächenausführung: Lackiert, RAL 7035, optional

auch RAL 9011  (Graphitschwarz)



Abmessungen: (BxHxT) 600 mm x 1242,5 mm x 1000 mm



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: QR Serverschrank   DK 7528960
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
