Ausschreibungstext für TS Schottwand, geschlossen


TS Schottwand, geschlossen

HxT 2000x1200 mm





Schottwand zum nachträglichen Einschieben zwischen

angereihten Schranksystemen. Als Berührungsschutz

oder zum räumlichen Abschluss funktioneller

Einheiten. Zur hängenden Befestigung auf den

horizontalen Rahmenholmen der Schrankgerüste, ohne

zusätzliche Verschraubung. Mit je 3 Bohrungen M40 in

den Ecken, zur optionalen Durchführung von

Kabelsträngen mit Stufennippeln M40 , bereits im

Lieferumfang enthalten.



Max. Schutzart: IP 20

Material:Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt

Stufennippel,  Kunststoff, selbstverlöschend

nach UL 94 -HB

Abmessung: Für Schränke HxT : 2000x1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Schottwand, geschlossen   DK 7831724
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
