Ausschreibungstext für CMC-TC Spannungsüberwachung


CMC-TC Spannungsüberwachung



Der Spannungswächter greift über das

Netzkabel eine zu überwachende Netzspannung

ab und meldet den Zustand EIN oder AUS an

die Sensoreinheit I/O Unit oder Access Unit.

Der Wächter enthält eine Kennung, so dass

dieser automatisch vom CMC-TC System erkannt

und eingerichtet wird.



Zur Überwachung einer Netzspannung durch

Abgriff über separates IEC-Netzkabel.

Integrierte Kennung zur automatischen

Einrichtung am CMC-TC IEC Steckereingang 230V,

RJ12-Buchse, Anschlußkabel mit RJ 12-Stecker

beidseitig,



Technische Daten:

Überwachungsspannung: 230 Volt AC, 50/60 Hz

Zustandsmeldung: Spannung EIN / AUS

Temperaturbereich: +5°C ... +45°C



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Spannungsüberwachung    7320600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
